[bookmark: _Toc310457530][bookmark: _Toc312702694][bookmark: _Toc312844269]建築物災時臨時危險判定表舊大樓(飲水樓)
	
	損壞狀況
	有(中度、嚴重)
	無(輕微)

	1
	建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開
	
	

	2
	建築物整體或部分樓層明顯傾斜
	
	

	3
	建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂
	
	

	4
	墜落物與傾倒物危害情形
	
	

	5
	鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全
	
	

	6
	建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化
	
	

	7
	其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等)
	
	


資料來源：震災後危險建築物緊急鑑定作業基準


建築物災時臨時危險判定表新大樓(思源樓)
	
	損壞狀況
	有(中度、嚴重)
	無(輕微)

	1
	建築物整體塌陷、部分塌陷、上部結構與基礎錯開
	
	

	2
	建築物整體或部分樓層明顯傾斜
	
	

	3
	建築物柱、梁損壞，牆壁龜裂
	
	

	4
	墜落物與傾倒物危害情形
	
	

	5
	鄰近建築物傾斜、破壞，影響本建築物之安全
	
	

	6
	建築基地或鄰近地表開裂、下陷、邊坡崩滑、擋土牆倒塌、土壤液化
	
	

	7
	其他(如瓦斯管破裂瓦斯外溢、電線掉落、有毒氣體外溢等)
	
	


資料來源：震災後危險建築物緊急鑑定作業基準

